PUSHBAR-L
**ALUMINIUM-PUSHBAR FÜR TORSCHLÖSSER ZUR AUFBAUMONTAGE**

**SPEZIFIKATIONEN**

* Die Pushbar ermöglicht leichtes Öffnen und freien Ausgang durch einfachen Druck.
* Die Pushbar ersetzt den Standardgriff und betätigt die Falle.
* Die Pushbar kann an neuen und bestehenden Torschlössern zur Aufbaumontage installiert werden.
* Die Pushbar ist in einer kurzen (1150 mm) und einer langen Version (1500 mm) erhältlich.
* Die Pushbar kann so eingekürzt werden, dass sie für jedes Tor geeignet ist.
* Die Pushbar ist für links- und rechtsdrehende Tore erhältlich.
* Die Pushbar muss eine verdeckte Schlossnuss (8 mm) beinhalten.
* Die Breite der Pushbar beträgt 1,35 m bei der 1150-mm-Version und 1,60 m bei der 1500-mm-Version.
* Die Pushbar muss mit Halbgriffsets kombinierbar sein.

**LEISTUNG**

* Die Pushbar ist speziell für den Einsatz im Freien ausgelegt.
* Die Pushbar ist für 500.000 Bewegungen geprüft.
* Die Pushbar ist wartungsfrei.
* Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre.

**INSTALLATION**

* Die Pushbar ermöglicht eine einfache Installation am Tor.
* Die Pushbar ist mit vormontierten Befestigungselementen (kein Schweißen) mit Edelstahlschrauben versehen. Alle Befestigungselemente werden mit dem Produkt geliefert.
* Zur Unterstützung des Installateurs steht ein erklärendes Installationsvideo zur Verfügung.

**WERKSTOFF**

* Die Pushbar besteht vollständig aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium mit einem Mechanismus aus Edelstahl.
* Das Gehäuse des Mechanismus besteht aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium (keine Nasslackierung oder Eloxierung). Die Pulverbeschichtung entspricht den Qualicoat-Normen.
* Die Pushbar weist eine Korrosionsbeständigkeit von 500 h Salzsprühnebel nach ISO 9227 auf.
* Die Pushbar ist vollständig wetter- und staubdicht.
* Die Pushbar weist eine UV-Beständigkeit gegen Verfärbung von 500 h auf.