HELIOS
**ARCHITEKTONISCHE AUSSENBELEUCHTUNG**

**EIGENSCHAFTEN**

* Wandbeleuchtung
* Aluminiumgehäuse
* Kann auf allen Oberflächen montiert werden
* Standardfarben: Schwarz, Silber, Anthrazit und Bronze
* Variante nach Wunsch lackierbar
* Anschluss:
	+ 230 V Wechselstrom
	+ 12–24 V Gleichstrom
* Farbtemperatur: 2700 K
* Breiten: von 55 mm bis 85 mm
* Höhen: von 64 mm bis 100 mm
* Entworfen und hergestellt in Europa oder den Vereinigten Staaten

**LEISTUNG**

* Entwickelt für den Außenbereich.
* Schutzart IP65
* Energieeffiziente LED-Technologie
* Lebensdauer: 50.000 Brennstunden
* Lichtstrom:
	+ 300 Lumen (230 V)
	+ 270 Lumen (12-24 V)
* Energieverbrauch:
	+ 4,6 W (230 V Wechselstrom)
	+ 3 W (12-24 V Gleichstrom)
* 2 Jahre Garantie

**INSTALLATION**

* Einheitliches Lochbild
* QUICK-FIX-Montage
* Montage mit Standardwerkzeug und Inbusschlüssel
* WAGO-Steckverbinder
* Parallele und serielle Schaltungen möglich

**MATERIAL**

* Abdeckung aus Aluminium
* Pulverbeschichtung nach Qualicoat-Standard