VERA

**CERRADURA ELECTRÓNICA CON CÓDIGO Y FUNCIONAMIENTO A PILAS PARA CERRADURAS EMBUTIDAS**

**CARACTERÍSTICAS**

* Cerradura de montaje electrónica con código.
* Se puede combinar con una cerradura embutida.
* Funciona a pilas.
* Compartimento de pilas a prueba de vandalismo.
* Montaje sobre superficie plana, en el perfil de la puerta o en el revestimiento de la puerta
* Posibilidad de usar manillas diferentes.
* Opción de teclado de una cara con cubierta protectora o de doble cara
* Posibilidad de hasta 100 códigos de entrada y salida diferentes.
* Permite la salida libre mediante la manilla.
* Posibilidad de código de apertura permanente.
* Indicador de advertencia de "batería baja".
* Disponible en color plata y RAL 9005.
* Diseñado y producido en Europa o Estados Unidos.

**PRESTACIONES**

* Desarrollado para uso en exteriores.
* IP66
* Probado para al menos 500 000 movimientos.
* Sin necesidad de mantenimiento
* Garantía del fabricante de 2 años.
* Vida útil del paquete de pilas: 150 000 ciclos de apertura/cierre.

**INSTALACIÓN**

* Montaje mediante 2 tornillos.
* Programación mediante código PIN maestro.
* Vídeo de instalación disponible.

**MATERIAL**

* Carcasa de aluminio.
  + Versión negra: recubrimiento en polvo conforme al estándar de calidad de Qualicoat
  + Versión plateada: anodización
* Resistencia a la corrosión de 1000 horas en la prueba de niebla salina según la norma ISO 9227.
* Botones:
  + Versión negra: aluminio anodizado negro.
  + Versión plateada: acero inoxidable.