PUSHBAR-H  
**Barra de empuje de aluminio para CERRADURAS ENCASTRADAS**

**ESPECIFICACIONES**

* La barra de empuje facilita la apertura y salida libre con un simple empuje.
* La barra de empuje sustituye a la manilla estándar y acciona el pestillo.
* La barra de empuje puede instalarse en nuevas o antiguas cerraduras encastradas.
* La barra de empuje tiene dos versiones: corta (1150 mm) y larga (1500 mm).
* La barra de empuje se puede acortar para adaptarla a cualquier puerta.
* La barra de empuje estará disponible para puertas de apertura a izquierda y derecha.
* La barra de empuje incluye un cuadradillo ciego de 8 mm.
* La barra de empuje es de 1,30 m para la versión de 1150 mm y de 1,55 m para la versión de 1500 mm.
* Es posible combinar la barra de empuje con juegos de media manilla.

**RENDIMIENTO**

* La barra de empuje está fabricada específicamente para uso externo.
* La barra de empuje se ha sometido a ensayo de 500.000 movimientos.
* La barra de empuje no precisa mantenimiento.
* La garantía del fabricante es de 3 años.

**INSTALACIÓN**

* La barra de empuje puede instalarse fácilmente en la puerta.
* La barra de empuje incorpora sujeciones previamente montadas (sin soldaduras) con pernos de acero inoxidable. El producto incluye todos los soportes de fijación.
* El instalador dispone de un vídeo explicativo de ayuda.

**MATERIAL**

* La barra de empuje está fabricada íntegramente en aluminio con recubrimiento en polvo negro y mecanismo de acero inoxidable.
* El alojamiento del mecanismo está fabricado en aluminio extruido con recubrimiento en polvo (sin pintura húmeda ni anodización). El recubrimiento en polvo se efectúa conforme a las normas Qualicoat.
* La barra de empuje tiene una resistencia a la corrosión de 500 horas de niebla salina conforme a la norma ISO9227.
* La barra de empuje está totalmente protegida contra la intemperie y el polvo.
* La barra de empuje tiene una resistencia UV a la decoloración de 500 horas.