HELIOS  
**ILUMINACIÓN EXTERIOR ARQUITECTÓNICA**

**CARACTERÍSTICAS**

* Iluminación de pared
* Carcasa de aluminio
* Se puede montar en todo tipo de superficies
* Colores estándar: negro, plateado, antracita y bronce
* Variante pintable a elección
* Conexión:
  + 230 VCA
  + 12-24 VCC
* Temperatura de color: 2700 K
* Anchuras: de 55 mm a 85 mm
* Alturas: de 64 mm a 100 mm
* Diseñado y producido en Europa o Estados Unidos

**PRESTACIONES**

* Desarrollado para uso en exteriores.
* Clasificación IP65.
* Tecnología LED de bajo consumo
* Vida útil: 50 000 horas de funcionamiento
* Flujo luminoso:
  + 300 lúmenes (230 VCA)
  + 270 lúmenes (12-24 VCC)
* Consumo de energía:
  + 4,6 W (230 VCA)
  + 3 W (12-24 VCC)
* 2 años de garantía

**INSTALACIÓN**

* Patrón de agujeros uniforme
* Montaje QUICK-FIX
* Montaje con herramientas estándar y llave Allen
* Conectores WAGO
* Posibilidad de conexiones en paralelo y en serie

**MATERIAL**

* Campana de aluminio
* Recubrimiento en polvo de acuerdo con el estándar Qualicoat