VERA

**SERRURE EN APPLIQUE À CODE ÉLECTRONIQUE SUR BATTERIE POUR LES SERRURES À ENCASTRER**

**CARACTÉRISTIQUES**

* Serrure à encastrer à code électronique.
* À combiner avec une serrure à encastrer.
* Fonctionne sur batteries.
* Compartiment des batteries résistant au vandalisme.
* Montage sur une surface plane, sur le profil du portail ou sur le revêtement du portail.
* Différentes poignées possibles.
* Choix entre un simple clavier à en entrée et un double clavier à code en entrée et en sortie.
* Jusqu’à 100 codes d’entrée et de sortie différents possibles.
* Sortie libre possible.
* Code d’ouverture permanent possible.
* Témoin LED d’avertissement « batteries faibles ».
* Disponible en argent SILV et en noir RAL 9005.
* Conçue et produite en Europe ou aux États-Unis.

**PERFORMANCES**

* Conçue pour une utilisation en extérieur.
* Certification IP66
* Testée pour au moins 500 000 mouvements.
* Sans entretien.
* Garantie du fabricant de 2 ans.
* Durée de vie du bloc-batterie : 150 000 cycles d’ouverture/fermeture.

**INSTALLATION**

* Montage à l’aide de 2 vis traversantes.
* Configuration à l’aide du code maître.
* Guide vidéo d’installation disponible.

**MATÉRIEL**

* Coffre en aluminium.
	+ Version noire : revêtement poudré conformément au label Qualicoat.
	+ Version argent : revêtement anodisé.
* Résistance à la corrosion de 1 000 heures aux brouillards salins, conformément à la norme ISO 9227.
* Clavier :
	+ Version noire : en aluminium anodisé noir.
	+ Version argent : en acier inoxydable.