PUSHBAR-H
**Push bar en aluminium pour SERRURES À ENCASTRER**

**SPÉCIFICATIONS**

* La Push bar permet une ouverture facile et une sortie libre par une simple poussée.
* La Push bar remplace la poignée et actionne le pêne demi-tour.
* La Push bar peut être installée sur des serrures à encastrer neuves et existantes.
* La Push bar est disponible en version courte (1 150 mm) et longue (1 500 mm).
* La Push bar peut être raccourcie pour s'adapter à n'importe quelle porte.
* La Push bar est disponible pour les portes tournant à gauche et à droite.
* La Push bar est livrée avec un demi-carré de 8 mm.
* La largeur de la Push bar est de 1,30 m pour la version de 1 150 mm et de 1,55 m pour la version de 1 500 mm.
* La Push bar peut être combinée avec des demi-poignées.

**PERFORMANCES**

* La Push bar est spécialement conçue pour un usage extérieur.
* La Push bar a été testée pour 500 000 mouvements.
* La Push bar ne nécessite pas d'entretien.
* La garantie du fabricant est de 3 ans.

**INSTALLATION**

* La Push bar peut être installée facilement sur la porte.
* La Push bar est munie de fixations prémontées (pas de soudure) et de boulons en acier inoxydable. Tous les supports de fixation sont fournis avec le produit.
* Une vidéo explicative d'installation est disponible pour aider l'installateur.

**MATÉRIAUX**

* La Push bar se compose entièrement d’aluminium thermolaqué noir et comprend un mécanisme en acier inoxydable.
* Le coffre du mécanisme est fabriqué en aluminium thermolaqué extrudé (pas de peinture liquide ni d'anodisation). Le thermolaquage satisfait aux normes Qualicoat.
* La Push bar présente une résistance à la corrosion de 500 h contre le brouillard salin, conformément à la norme ISO9227.
* La Push bar résiste parfaitement aux intempéries et à la poussière.
* La Push bar présente une résistance aux UV de 500 h contre la décoloration.