DINO
**CHARNIÈRE 180° À DOUBLE ROULEMENT**

**SPÉCIFICATIONS**

* La charnière est totalement mécanique (pas de composants électroniques).
* La charnière est disponible en version noire ou argent.

**PERFORMANCE**

* La charnière est spécialement conçue pour un usage extérieur (IP69).
* La charnière ne nécessite aucun entretien (pas de graissage, ni d’appoint d’huile).
* La garantie du fabricant est de 3 ans.

**INSTALLATION**

* La charnière est munie de fixations prémontées (pas de soudure) et de boulons en acier inoxydable.
Tous les supports de fixation sont fournis avec le produit.
* La même charnière peut être utilisée indifféremment pour des portes tournant à gauche ou à droite.

**MATÉRIAUX**

* Le mécanisme est constitué de composants en acier inoxydable et en aluminium.
* Le logement du mécanisme est fabriqué en aluminium thermolaqué extrudé (pas de peinture liquide ni d'anodisation). Le thermolaquage satisfait aux normes Qualicoat.
* La charnière présente une résistance à la corrosion de 500 h contre le brouillard salin, conformément à la norme ISO9227.
* La charnière résiste parfaitement aux intempéries et à la poussière.
* La charnière présente une résistance aux UV de 500 h contre la décoloration.