HELIOS  
**ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ARCHITECTURAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

* Éclairage mural
* Coffre en aluminium
* Peut être monté sur toutes les surfaces
* Couleurs standards : noir, argent, anthracite et bronze
* Variante à peindre selon votre choix
* Connexion :
  + 230 V CA
  + 12-24 V CC
* Température de couleur : 2 700 K
* Largeurs : de 55 mm à 85 mm
* Hauteurs : de 64 mm à 100 mm
* Conçu et produit en Europe ou aux États-Unis

**PERFORMANCES**

* Conçue pour une utilisation à l’extérieur.
* Certifié IP65.
* Technologie LED économe en énergie
* Durée de vie : 50 000 heures
* Flux lumineux :
  + 300 lumens (230 V CA)
  + 270 lumens (12-24 V CC)
* Consommation d'énergie :
  + 4,6 W (230 V CA)
  + 3 W (12-24 V CC)
* garantie 2 ans

**INSTALLATION**

* Modèle de trous uniforme
* Montage QUICK-FIX
* Montage avec outils standards et clé Allen
* Connecteurs WAGO
* Connexions parallèles et en série possibles

**MATÉRIEL**

* Couvercle en aluminium
* Revêtement en poudre selon la norme Qualicoat