DINO  
**DUBBEL GELAGERD 180° SCHARNIER**

**SPECIFICATIES**

* Het scharnier zal 100% mechanisch zijn (geen elektronische componenten).
* Het scharnier zijn verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart of zilver.

**PRESTATIES**

* Het scharnier zal speciaal gemaakt zijn voor gebruik buitenshuis (IP69).
* Het scharnier zal onderhoudsvrij zijn (niet smeren of olie bijvullen).
* De fabrieksgarantie zal 3 jaar bedragen.

**INSTALLATIE**

* Het scharnier zal voorgemonteerde bevestigingsmiddelen (niet gelast) met roestvrijstalen bouten bevatten.   
  Alle bevestigingsbeugels worden bij het product meegeleverd.
* Hetzelfde scharnier zal voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten gebruikt kunnen worden.

**MATERIAAL**

* Het mechanisme zal gemaakt zijn van roestvrijstalen en aluminium componenten.
* De behuizing van het mechanisme zal gemaakt zijn van geëxtrudeerd, gepoederlakt aluminium  
  (geen natlak of anodisatie). De poederlak voldoet aan de Qualicoat-normen.
* Het scharnier zal volgens ISO9227 bestand zijn tegen corrosie na 500 uur zoutsproeitesten.
* Het scharnier zal volledig weers- en stofbestendig zijn.
* Het scharnier zal geen verkleuring vertonen na 500 uur UV-testen.