MAGUNIT-2500   
**SET MET MAGNEET EN ANKERPLAAT VOOR N-LINE (B OF S)-MAG-PROFIELEN**

**KENMERKEN**

* Het magneetslot zal inclusief een ankerplaat zijn in combinatie met alle vereiste bevestigingen voor de afdekprofielen.
* Het magneetslot zal een makkelijke opening garanderen dankzij het kick-off systeem tegen remanent magnetisme.
* Het magneetslot zal ontworpen en geproduceerd zijn in Europa of de Verenigde Staten.
* Het magneetslot zal een stroomsterkte vereisen van 460mA/12V of 230mA/24V.
* Het magneetslot zal een spanning vereisen van 12V/24V DC.

**PRESTATIES**

* Het magneetslot zal effectief getest zijn op een gegarandeerde trekkracht van 250kg.
* Het magneetslot zal specifiek ontwikkeld zijn voor buitengebruik en is resistent tegen alle weersomstandigheden.
* Het magneetslot zal een speciale tweelagige beschermcoating hebben voor buitengebruik.
* Het magneetslot zal onderhoudsvrij zijn.
* Het magneetslot zal getest zijn op 500.000 bewegingen.
* De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar.

**INSTALLATIE**

* Er zal geen laswerk aan te pas komen voor de montage van het magneetslot.
* Het magneetslot zal geïnstalleerd worden in combinatie met de N-LINE (B- of S-)MAG afdekprofielen.

**MATERIAAL**

* Het magneetslot zal gecertificeerd zijn voor een zoutneveltest van 500h door een erkende instantie.
* De behuizing van het mechanisme zal uit aluminium vervaardigd zijn. De poederlak zal in overeenstemming zijn met de Qualicoat norm.
* Het magneetslot zal volledig weers- en stofbestendig zijn.
* Het magneetslot zal een UV-weerstand tegen verkleuring hebben van 500h.