HELIOS
**ARCHITECTURALE BUITENVERLICHTING**

**KENMERKEN**

* Wandverlichting
* Aluminium behuizing
* Op alle oppervlaktes monteerbaar
* Standaardkleuren: zwart, zilver, antraciet en brons
* Variant lakbaar naar keuze
* Aansluiting:
	+ 230V AC
	+ 12-24V DC
* Kleurtemperatuur: 2700K
* Breedtes: van 55 mm tot 85 mm
* Hoogtes: van 64 mm tot 100 mm
* Ontworpen en geproduceerd in Europa of de Verenigde Staten

**PRESTATIES**

* Ontwikkeld voor buitengebruik.
* IP65-rating.
* Energiezuinige LED-technologie
* Levensduur: 50.000 branduren
* Lichtstroom:
	+ 300 lumen (230V AC)
	+ 270 lumen (12-24V DC)
* Energieverbruik:
	+ 4.6W (230V AC)
	+ 3W (12-24V DC)
* 2 jaar garantie

**INSTALLATIE**

* Uniform gatenpatroon
* QUICK-FIX-bevestiging
* Montage met standaard gereedschap en inbussleutel
* WAGO-connectoren
* Parallelle en seriële schakelingen mogelijk

**MATERIAAL**

* Aluminium kap
* Poederlak in overeenstemming met de Qualicoat norm