PUSHBAR-L
**Anti paniekopener in aluminium voor poortsloten in opbouw**

**SPECIFICATIES**

* De anti paniekopener zal een makkelijke opening en vrije uitgang toestaan via één eenvoudige duwbeweging.
* De anti paniekopener zal de standaardkruk vervangen en de dagpen bedienen.
* De anti paniekopener zal geïnstalleerd kunnen worden op nieuwe en bestaande poortsloten in opbouw.
* De anti paniekopener zal beschikbaar zijn in een korte (1150 mm) en een lange versie (1500 mm).
* De anti paniekopener zal ingekort kunnen worden om op alle poorten voorzien te kunnen worden.
* De anti paniekopener zal beschikbaar zijn voor links- en rechtsdraaiende poorten.
* De anti paniekopener zal een blinde volger hebben van 8 mm.
* De breedte van de anti paniekopener zal 1,35 m zijn voor de 1150 mm versie en 1,60 voor de 1500 mm versie.
* Het zal mogelijk zijn om de anti paniekopener te combineren met halve krukken.

**PRESTATIES**

* De anti paniekopener zal specifiek ontwikkeld zijn voor buitengebruik.
* De anti paniekopener zal getest zijn op 500.000 bewegingen.
* De anti paniekopener zal onderhoudsvrij zijn.
* De fabrieksgarantie zal 3 jaar bedragen.

**INSTALLATIE**

* De anti paniekopener zal een makkelijke installatie op een poort garanderen.
* De anti paniekopener heeft vooraf gemonteerde bevestigingen (niet gelast) met roestvrijstalen moeren. Alle beugels voor bevestiging worden meegeleverd met het product.
* Een installatiefilm is beschikbaar als ondersteuning voor de installateur.

**MATERIAAL**

* De anti paniekopener zal vervaardigd zijn uit zwart gepoederlakt aluminium met een roestvrij stalen mechanisme.
* De behuizing van het mechanisme zal uit geëxtrudeerd aluminium vervaardigd zijn. De poederlak zal in overeenstemming zijn met de Qualicoat norm.
* De anti paniekopener zal een roestweerstand hebben van 500h zoutneveltest in overeenstemming met ISO9227.
* De anti paniekopener zal volledig weers- en stofbestendig zijn.
* De anti paniekopener zal een UV-weerstand tegen verkleuring hebben van 500h.