MAGUNIT-2500
**ZESTAW Z MAGNESEM I PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ DLA PROFILI N-LINII- (B LUB S) -MAG**

**SPECYFIKACJA**

* Zestaw elektromagnetyczny powinien zawierać blokadę elektromagnetyczną i płytę mocującą wraz z niezbędnymi łącznikami do łączenia z profilami wykończeniowymi.
* Blokada elektromagnetyczna gwarantuje doskonałe otwieranie dzięki systemowi anty-szczątkowego magnesowania.
* Zestaw elektromagnetyczny powinien być zaprojektowany i wyprodukowany w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.
* Zestaw elektromagnetyczny wymaga prądu o natężeniu 460 mA / 12 V lub 230 mA / 24 V.
* Zestaw elektromagnetyczny wymaga napięcia 12 V / 24 V DC.

**WYDAJNOŚĆ**

* Zestaw elektromagnetyczny powinien zostać przetestowany pod kątem gwarantowanej siły zwierania 250 kg.
* Zestaw elektromagnetyczny powinien być wykonany specjalnie do użytku na zewnątrz i jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe.
* Zestaw elektromagnetyczny powinien mieć specjalną dwuwarstwową powłokę ochronną opracowaną do użytku na zewnątrz.
* Zestaw elektromagnetyczny nie wymaga konserwacji.
* Zestaw elektromagnetyczny został przetestowany pod kątem 500 000 cykli pracy.
* Gwarancja producenta wynosi 2 lata.

**INSTALACJA**

* Do instalacji zestawu elektromagnetycznego nie jest wymagane spawanie.
* Zestaw elektromagnetyczny należy zainstalować razem z profilami N-LINE- (B OR S) -MAG.

**MATERIAŁ**

* Zestaw elektromagnetyczny powinien być certyfikowany przez 500 godzin testowania w mgle solnej przez certyfikowany organ.
* Zestaw elektromagnetyczny powinien być wykonany z aluminiowej obudowy wandaloodpornej, malowanej proszkowo. Powłoka proszkowa powinna być zgodna z normami Qualicoat.
* Zestaw elektromagnetyczny powinien być w pełni odporny na warunki atmosferyczne i kurz (IP68).
* Zestaw elektromagnetyczny powinien wykazywać odporność na promieniowanie UV odbarwiania na 500h.