DINO
**ZAWIAS 180° PODWÓJNIE ŁOŻYSKOWANY**

**SPECYFIKACJE**

* Zawias jest w 100% mechaniczny (brak elementów elektronicznych).
* Zawias jest dostępny w kolorze czarnym lub srebrnym.

**PARAMETRY UŻYTKOWE**

* Zawias jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych (IP69).
* Zawias jest bezobsługowy (nie wymaga smarowania ani uzupełniania oleju).
* Gwarancja producenta wynosi 3 lata.

**INSTALACJA**

* Zawias jest wyposażony we wstępnie zamontowane mocowania (bez spawów) ze śrubami ze stali nierdzewnej.
Wszystkie uchwyty do mocowania powinny zostać dostarczone wraz z produktem.
* Zawias jest dostępny do lewych i prawych bram obrotowych.

**MATERIAŁ**

* Mechanizm jest wykonany z elementów ze stali nierdzewnej i aluminium.
* Obudowa mechanizmu jest wykonana z tłoczonego aluminium malowanego proszkowo (bez malowania na mokro lub anodowania). Powłoka proszkowa jest zgoda z normami Qualicoat.
* Zawias ma odporność antykorozyjną zgodnie z 500-godzinną próbą napylania solnego na podstawie ISO9227.
* Zawias jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne i pyłoszczelny.
* Zawias cechuje odporność na przebarwienia spowodowane przez promieniowanie UV sprawdzona w badaniu narażania przez 500 godz.