VERA

**РАБОТАЮЩИЙ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ НАКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ**

**ОСОБЕННОСТИ**

* Накладной электронный кодовый замок.
* Комбинируется с врезным замком.
* Работает от элементов питания.
* Антивандальный батарейный отсек.
* Монтаж на ровной поверхности, на профиле ворот или облицовке ворот.
* Возможны разные ручки.
* На выбор: кнопочная панель с одной стороны или кнопочные панели с двух сторон.
* Возможны до 100 разных кодов на вход и выход.
* Возможен беспрепятственный выход нажатием ручки
* Возможен код постоянно открытого состояния.
* Световой индикатор скорого разряда элементов питания.
* Доступен в серебристом цвете и цвете RAL 9005.
* Разработано и произведено в Европе или США.

**РАБОТОСПОСОБНОСТЬ**

* Разработан для использования под открытым небом.
* IP66 Протестирован не менее чем на 500 000 циклах.
* Не требует техобслуживания
* 2-летняя гарантия производителя.
* Ресурс элементов питания: 150 000 циклов открытия/закрытия.

**МОНТАЖ**

* Крепление на 2 болтах.
* Программирование после ввода PIN-кода настройщика.
* Есть видеоинструкция по монтажу.

**МАТЕРИАЛ**

* Алюминиевый корпус.
	+ Черная версия: порошковое покрытие в соответствии со стандартом Qualicoat.
	+ Серебристая версия: анодирование.
* Коррозионная стойкость: 1000-часовое испытание в солевом тумане согласно ISO9227.
* Кнопки:
	+ Черная версия: черный анодированный алюминий.
	+ Серебристая версия: нержавеющая сталь.