HELIOS   
**АРХИТЕКТУРНОЕ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**ОСОБЕННОСТИ**

* Настенное освещение
* Алюминиевый корпус
* Можно монтировать на любые поверхности
* Стандартные цвета: черный, серебристый, антрацитовый, бронзовый
* Вариант покраски на ваш выбор
* Подключение:
  + 230 В переменного тока
  + 12–24 В постоянного тока
* Цветовая температура: 2700К
* Ширина: от 55 мм до 85 мм
* Высота: от 64 мм до 100 мм
* Разработано и произведено в Европе или США

**РАБОТОСПОСОБНОСТЬ**

* Разработан для использования под открытым небом.
* Степень защиты IP65
* Энергоэффективная светодиодная технология
* Срок службы: 50 000 часов горения
* Световой поток:
  + 300 люмен (230 В)
  + 270 люмен (12–24 В)
* Потребление энергии:
  + 4,6 Вт (230 В переменного тока)
  + 3 Вт (12–24 В постоянного тока)
* 2 года гарантия

**МОНТАЖ**

* Унифицированное расположение отверстий
* Крепление QUICK-FIX
* Монтаж с помощью стандартных инструментов и шестигранного ключа
* Разъемы WAGO
* Возможность параллельного и последовательного включения в цепь

**МАТЕРИАЛ**

* Алюминиевый колпак
* Порошковая окраска в соответствии со стандартом Qualicoat