DINO  
**ПЕТЛЯ С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ И УГЛОМ ПОВОРОТА 180°**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Петля на 100 % механическая (без электронных компонентов).
* Петля доступна в черном или серебристом цвете.

**РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Петля предназначена для использования вне помещений (IP69).
* Петля не требует технического обслуживания (нет необходимости в смазывании или доливке масла).
* Гарантия производителя — 3 года.

**УСТАНОВКА**

* Петля включает предварительно установленные крепления (без сварки) с болтами из нержавеющей стали.   
  Все скобы для фиксации поставляются в комплекте с изделием.
* Петля подходит для установки на ворота, открывающиеся как влево, так и вправо.

**МАТЕРИАЛ**

* Компоненты механизма изготовлены из нержавеющей стали и алюминия.
* Корпус механизма изготавливается из экструдированного алюминиевого профиля с порошковым покрытием (без жидкой покраски или анодирования). Порошковое покрытие соответствует стандартам Qualicoat.
* Петля устойчива к коррозии до 500 часов в соляном тумане в соответствии с ISO 9227.
* Петля полностью устойчива к погодным условиям и пыли.
* Петля устойчива к выцветанию под действием УФ-лучей на протяжении 500 часов.