PUSHBAR-H  
**Алюминиевый рычаг для врезных ЗАМКОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рычаг обеспечивает легкое открытие ворот и свободный выход с помощью всего одного нажатия.
* Рычаг заменяет собой обычную ручку и оперирует дневной защелкой.
* Рычаг устанавливается на новые или уже используемые врезные замки.
* Рычаг доступен в коротком (1150 мм) и длинном исполнении (1500 мм).
* Рычаг можно укоротить для установки на любые ворота.
* Рычаг можно устанавливать на ворота, открывающиеся налево или направо.
* Рычаг поставляется со штифтом-половинкой размером 8 мм.
* Ширина рычага длиной 1150 мм составляет 1,30 м и 1,55 м для рычага длиной 1500 мм.
* Возможна комбинация рычага с беcпарной ручкой.

**НАДЕЖНОСТЬ**

* Рычаг предназначен для использования на улице.
* Рычаг испытан на 500 000 движений.
* На рычаг предоставляется бесплатное обслуживание.
* Гарантия производителя — 3 года.

**УСТАНОВКА**

* Рычаг обеспечивает легкую установку ворот.
* Рычаг включает предварительно установленные крепления (без сварки) с болтами из нержавеющей стали. Все скобы для фиксации поставляются с продуктом.
* Установить рычаг вам поможет видео с пояснением процесса установки.

**МАТЕРИАЛ**

* Рычаг полностью изготовлен из алюминия с черным порошковым покрытием, механизм — из нержавеющей стали.
* Корпус механизма изготавливается из прессованного алюминия с порошковым напылением (без покраски жидкой краской или анодирования). Порошковое покрытие выполняется в соответствии со стандартами Qualicoat.
* Рычаг устойчив к коррозии до 500 часов в соляном тумане в соответствии с ISO9227.
* Рычаг полностью устойчив к погодным условиям и пыли.
* Рычаг устойчив к выцветанию под действием УФ-лучей на протяжении 500 часов.